emco Bau Logo

**emco Bau**

Antislip voor gladde ondergronden PRIMA

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | PRIMA |
|  | Antislip op gladde vloer |
| **speciale kleuren** | wit |
| **eigenschappen** | werkt zonder lijm |
|  | slipvast, vaste vorm, geluiddempend, slijtvast, gemakkelijk te leggen en te snijden |
| **functie** | Dit ondertapijt voorkomt het verschuiven van de schoonloopzone op een gladde ondergrond. |
| **rollen (m1.)** | 30 m |
| **Breedte (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **materiaalafwerking** | PES garens, aan beide zijden voorzien van speciaal acrylschuim. |
| **dikte** | ca. 2 mm |
| **gewicht (g/m2)** | ca. 420-450 g/m² |
| **merk** | emco |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |