emco Bau Logo

**emco Bau**

Mata antypoślizgowa Do gładkich podłoży PRIMA

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | PRIMA |
|  | Mata antypoślizgowa na gładkie podłoże |
| **Kolory specjalne** | Biały |
| **Właściwości** | Skuteczność bez klejenia |
|  | przeciwpoślizgowa, odporna na odkształcenia, izolująca odgłosy chodzenia, wytrzymała, łatwa do układania i cięcia |
| **Funkcja** | Podkładka zapobiega przesuwaniu się strefy czyszczącej na prawie wszystkich gładkich wykładzinach podłogowych. |
| **Rolki (mb)** | 30 m |
| **Szerokość (cm)** | 80 cm |
|  | 120 cm |
|  | 180 cm |
| **Budowa materiału** | Tkanina z przędzy PES / szklanej, obustronnie powleczona specjalną pianką akrylową. |
| **Grubość** | ok. 2 mm |
| **Masa (g/m²)** | ok. 420-450 g/m² |
| **Wskaźnik** | emco |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |