emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® QUADRO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | QUADRO 17 |
|  | Material: Krom-nikljevo jeklo (V2A). Primerno za emco Diplomat 517/522/517L/522L in emco Marschall 517S/522S/517SL/522SL. Širina profila 50 mm. Delno z dodatno širino za vizualne poudarke. Na voljo so posamezne vrste pisav ali posebne širine. Pod profil iz nerjavnega jekla je dodatno vstavljena še 1 mm debela tanka pločevina, ki je nanjo zakovičena na nevidnih mestih, da se črke zaščitijo pred potiskanjem. |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |