emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® QUADRO 17

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | QUADRO 17 |
|  | Material: Acero al Cromo-Níquel (V2A). Adecuado para emco Diplomat 517/522/517L/522L y emco Marschall 517S/522S/517SL/522SL. Anchura del perfil 50 mm. Parcialmente con anchura extra para efectos ópticos. Tipos de letras individuales o anchos especiales disponibles. Debajo del perfil de acero inoxidable se inserta adicionalmente otra chapa fina de 1 mm de grosor y se remacha a él en las zonas no visibles para proteger las letras insertadas. |
| **Grosor del material (mm) aprox.** | 1,5 |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |