emco Bau Logo

**emco Bau**

emco INOX® QUADRO 22

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | QUADRO 22 |
|  | Materiał: stal chromoniklowa (V2A). Pasuje do emco Diplomat 517/522/517L/522L i emco Marshal 517S/522S/517SL/522SL. Szerokość profilu 50 mm. Częściowo poszerzone dla lepszego wyglądu. Dostępne indywidualne czcionki lub specjalne szerokości. Kolejna cienka blacha o grubości 1 mm wkładana jest pod profil ze stali nierdzewnej i nitowana do niego w niewidocznych miejscach tak aby chronić litery przed przemieszczeniem. |
| **Grubość materiału ok. (mm)** | 1,5 |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |