emco Bau Logo

**emco Bau**

Adjustment mat For deep dirt collection systems Adjustment mat

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | Adjustment mat |
|  | For deep dirt collection systems |
| **Special colours** | black |
| **Rolls (running metres)** | 6 m |
| **Width (cm)** | 125 cm |
| **Material structure** | Recycled rubber granulate |
| **Thickness** | Approx. 14 mm |
| **Brand** | emco |
| **Contact** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Germany · Tel.: +49 (0)21 29/34 75 80 · Telefax: +49 (0)21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |