emco Bau Logo

**emco Bau**

asciugapassi Piastrelle SCRATCH2

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | Piastrelle SCRATCH2 |
|  | per posa in interni |
| **Tipo** | velluto tufting 1/8'' |
| **altezza effettiva del pelo** | 100% poliammide ECONYL |
| **materiale portante** | fibra di poliestere |
| **rivestimento del fondo** | Asfalto |
| **Peso filato / fibra** | 750 g/m² |
| **Peso totale (g/m²)** | 3850 g/m² |
| **altezza totale (mm)** | 9 mm |
| **comportamento a incendio/fuoco:** | Bfl-s1 |
| **Resistenza allo scivolamento** | DS (EN 13893) |
| **Certificati** | Conformità CE EN 14041 (solo rotoli) |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | ≥7 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Fornito a piastrella** | circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto) |
| **caratteristica del prodotto** | assorbimento di sporco e umidità |
| **Marca** | emco |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |