emco Bau Logo

**emco Bau**

emco STRUCTURA bez dvojitého prstence z kulatých kartáčků Structura 220

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Structura 220 |
| **materiál** | Vysoce kvalitní guma, odolná proti povětrnostním vlivům a oděru. |
| **přibl.výška (mm)** | 22 |
| **pochozí plocha** | osmiboký voštinový vzor rozměrová tolerance +/- 1,5% |
| **tekoucí voda** | Nopky na spodní straně v kombinaci s otevřenými voštinami zajišťují vynikající propustnost vody. |
| **Barvy** | Rohož s gumovými plástvy černá |
| **Kruhovité nasazovací kartáčky** | Rohož s gumovými plástvy černá |
| **na míru** | Díky speciálním přířezům lze realizovat skoro každý rozměr. (velikosti rohoží do cca 2 qm se vyrábějí v lepené formě, větší rohože se dodávají ve vícedílně formě - s celopryžovými spojovacími prvky) |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |