

**emco Bau**

emco STRUCTURA Bez podwójnych okrągłych szczotek Structura 220

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Structura 220 |
| **Materiał** | Wysokiej jakości lita guma, wytrzymała i odporna na czynniki atmosferyczne |
| **Wysokość ok. (mm)** | 22 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Ośmiokątny wzór plastra miodu. Toleracja wymiarów +/-1,5% |
| **Odpływ wody** | Wypustki na spodzie w połączeniu z otwartym podłożem o strukturze plastra miodu zapewniają doskonały odpływ wody |
| **Kolory** | Mata gumowa typu „plaster miodu”: czarna |
| **Podwójny pierścień do szczotek wkładanych** | Mata gumowa typu „plaster miodu”: czarna |
| **Wykonanie na miarę** | Docięcia specjalne pozwalają na realizację niemal wszystkich wymiarów. (Maty o wielkości do ok. 2 m² wykonywane są w postaci sklejonej, większe maty dostarczane są w kilku częściach – z elementami łączącymi z litej gumy) |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |