

**emco Bau**

emco STRUCTURA mit Doppelring-Rundbürsten Structura 220 B

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Structura 220 B |
| **Material** | hochwertiges Vollgummi, witterungsbeständig und abriebfest |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 |
| **Trittfläche** | achteckiges Wabenmuster. Maßtoleranz +/- 1,5% |
| **Wasserablauf** | unterseitige Noppen kombiniert mit offenen Wabenböden sorgen für hervorragenden Wasserablauf |
| **Technische Daten** | Gummiwabenmatte in jeder zweiten Wabe bestückt mit einfarbigen Doppelring-Rundbürsten (ca. 290 Bürsten/qm) gegen Grob- und Feinschmutz. Sonderbestückung lieferbar |
| **Farben** | Gummiwabenmatte: schwarz |
|  | Blau 800-3447 |
|  | Gelb 800-3448 |
|  | Grau 800-3444 |
|  | Grün 800-3446 |
|  | Rot 800-3445 |
|  | Schwarz 800-3443 |
| **Farben Doppelring-Rundbürsten** | Gummiwabenmatte: schwarz |
|  | Schwarz 800-3443 |
|  | Grau 800-3444 |
|  | Rot 800-3445 |
|  | Grün 800-3446 |
|  | Blau 800-3447 |
|  | Gelb 800-3448 |
| **Sonderfarben** | Gummiwabenmatte in Schwarz. Doppelringbürsten in Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Grün oder Rot |
| **Maßanfertigung** | Durch Sonderzuschnitte ist fast jede Abmessung realisierbar. (Mattengrößen bis ca. 2 qm werden in geklebter Form gefertigt, größere Mattenanlagen werden mehrteilig - mit Verbindungselementen aus Vollgummi - geliefert) |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |