

**emco Bau**

emco STRUCTURA à l'aide de doubles-brosses rondes Structura 220 B

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | Structura 220 B |
| **Matériau** | gomme résistant aux conditions climatiques extrèmes et à l'abrasion. |
| **Hauteur env. (mm)** | 22 |
| **Revêtement** | Echantillon annulaire octogonal. Tolérance dimensionnelle: +/-1.5% |
| **écoulement de l'eau** | une évacuation parfaite de l'eau grâce à des picots en sous-face et une structure ouverte du tapis |
| **Détails techniques** | Tapis annulaire en caoutchouc seul ou alternant avec des alvéoles garnies d'épis de brosses nylon (env. 290 brosses/m²) contre les salissures grossières et fines. |
| **Coloris** | tapis annulaire: noir |
|  | bleu 800-3447 |
|  | jaune 800-3448 |
|  | gris 800-3444 |
|  | vert 800-3446 |
|  | rouge 800-3445 |
|  | noir 800-3443 |
| **Coloris des brosses** | tapis annulaire: noir |
|  | noir 800-3443 |
|  | gris 800-3444 |
|  | rouge 800-3445 |
|  | vert 800-3446 |
|  | bleu 800-3447 |
|  | jaune 800-3448 |
| **coloris spéciaux** | Tapis annulaire noir. Brosses circulaires doubles disponibles en coloris noir, bleu, jaune, gris, vert ou rouge. |
| **Cotes finales de réalisation** | Une découpe spéciale permet de réaliser presque toutes les formes (Les tapis de moins de 2m² sont composés d'éléments collés, les tapis plus grands sont réalisés en plusieurs parties avec des éléments de liaison en gomme). |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |