

**emco Bau**

emco STRUCTURA met borstel Structura 220 B

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | Structura 220 B |
| **materiaal** | hoogwaardig rubber, slijtvast en weersbestendig |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | achthoekig rubberen profiel. Maatafwijking +/- 1,5% |
| **waterafvoer** | aan de onderkant gevestigde noppen die zorgen voor een goede waterafvoer |
| **technische gegevens** | Rubber ringmatten voorzien van eenkleurige borstels die om en om gemonteerd zijn (ca. 290 stuks/m2) tegen grof en fijn vuil. In speciale vormen leverbaar. |
| **Kleuren** | rubberringmat: zwart |
|  | blauw 800-3447 |
|  | geel 800-3448 |
|  | grijs 800-3444 |
|  | groen 800-3446 |
|  | rood 800-3445 |
|  | zwart 800-3443 |
| **rubberringmat met borstels** | rubberringmat: zwart |
|  | zwart 800-3443 |
|  | grijs 800-3444 |
|  | rood 800-3445 |
|  | groen 800-3446 |
|  | blauw 800-3447 |
|  | geel 800-3448 |
| **speciale kleuren** | Rubber ringmatten in de kleur zwart. Borstelstukken in de kleuren zwart, blauw, geel, grijs, groen of rood |
| **op maat gemaakt** | Door de mogelijkheid om de mat in alle vormen te produceren is nagenoeg iedere afmeting mogelijk. (matten tot ca. 2 m² worden in één deel geleverd, grotere matdelen worden uit meerdere delen geleverd, inclusief rubberen verbindingselementen). |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |