

**emco Bau**

emco STRUCTURA z okroglimi ščetkami z dvojnimi rinčicami Structura 220 B

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | Structura 220 B |
| **material** | visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo |
| **ca. Višina (mm)** | 22 |
| **nastopna ploskev** | vzorec satovje |
| **odtok** | Vozličasta površina na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbi za odlični odtok vode. |
|  | Gumijast predpražnik - satovje opremljeno s ščetko v vsaki drugi odprtini (cca. 290 ščetk/m2) proti grobi in fini umazaniji. Dobavljivo v različni pogostosti ščetk. |
| **barve** | gumi predpražnik satovje: črn |
|  | modra 800-3447 |
|  | rumena 800-3448 |
|  | siva 800-3444 |
|  | zelena 800-3446 |
|  | rdeča 800-3445 |
|  | črna 800-3443 |
| **Barve okroglih ščetk** | gumi predpražnik satovje: črn |
|  | črna 800-3443 |
|  | siva 800-3444 |
|  | rdeča 800-3445 |
|  | zelena 800-3446 |
|  | modra 800-3447 |
|  | rumena 800-3448 |
| **posebne barve** | Gumijast predpražnik- satovje, guma črna. Ščetke v črni, modri, rumeni, sivi, zeleni ali rdeči |
| **izdelava po meri** | S posebnimi razrezi je možno oblikovati skoraj vsako dimenzjo.(velikosti predpražnikov do 2 m2 se izdelajo z leplenjem, večje površine se sestavljajo s povezovalnimi elementiiz gume) |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |