

**emco Bau**

emco STRUCTURA ohne Doppelring-Rundbürsten Structura 220 FR

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Structura 220 FR |
| **Material** | hochwertiges Vollgummi, witterungsbeständig und abriebfest |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 |
| **Trittfläche** | achteckiges Wabenmuster. Maßtoleranz +/- 1,5% |
| **Wasserablauf** | unterseitige Noppen kombiniert mit offenen Wabenböden sorgen für hervorragenden Wasserablauf |
| **Farben** | Gummiwabenmatte: schwarz |
| **Farben Doppelring-Rundbürsten** | Gummiwabenmatte: schwarz |
| **Brandverhalten** | Brandverhalten nach Euronorm Bfl-s1. Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH. |
| **Maßanfertigung** | Durch Sonderzuschnitte ist fast jede Abmessung realisierbar. (Mattengrößen bis ca. 2 qm werden in geklebter Form gefertigt, größere Mattenanlagen werden mehrteilig - mit Verbindungselementen aus Vollgummi - geliefert) |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |