emco Bau Logo

**emco Bau**

emco STRUCTURA senza anello di doppia spazzole rotonde Structura 220 FR

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | Structura 220 FR |
| **materiale** | gomma di prima qualità, resistente alle intemperie e all'abrasione |
| **altezza appr. (mm)** | 22 |
| **Superficie di calpestio** | modello a nido d'ape ottagonale. Tolleranza di +/- 1,5% |
| **scarico dell'acqua** | nodi sul lato inferiore combinati con fondi aperti a nido d'ape assicurano un eccezionale scarico dell'acqua |
| **colori** | Tappeto tecnico a nido d'ape di gomma: nero |
| **Colori delle spazzole circolari a doppio anello** | Tappeto tecnico a nido d'ape di gomma: nero |
| **reazione al fuoco** | Reazione al fuoco ai sensi della norma europea Bfl-s1. Verificato da Textiles & Flooring Institute GmbH |
| **fabbricazione su misura** | Grazie a tagli speciali si può realizzare quasi qualsiasi dimensione. (I tappeti fino a quasi 2 m2 sono prodotti in forma incollata, i sistemi di dimensioni maggiori sono forniti in più pezzi – con elementi di raccordo di gomma piena) |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |