emco Bau Logo

**emco Bau**

emco STRUCTURA zonder borstel Structura 220 FR

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | Structura 220 FR |
| **materiaal** | hoogwaardig rubber, slijtvast en weersbestendig |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | achthoekig rubberen profiel. Maatafwijking +/- 1,5% |
| **waterafvoer** | aan de onderkant gevestigde noppen die zorgen voor een goede waterafvoer |
| **Kleuren** | rubberringmat: zwart |
| **rubberringmat met borstels** | rubberringmat: zwart |
| **brandgedrag** | Brandgedrag volgens euronorm Bfl-s1. Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH. |
| **op maat gemaakt** | Door de mogelijkheid om de mat in alle vormen te produceren is nagenoeg iedere afmeting mogelijk. (matten tot ca. 2 m² worden in één deel geleverd, grotere matdelen worden uit meerdere delen geleverd, inclusief rubberen verbindingselementen). |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |