emco Bau Logo

**emco Bau**

emco STRUCTURA brez okroglih ščetk z dvojnimi rinčicami Structura 220 FR

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | Structura 220 FR |
| **material** | visokokvalitetna polna guma, odporna na vremenske razmere in na obrabo |
| **ca. Višina (mm)** | 22 |
| **nastopna ploskev** | vzorec satovje |
| **odtok** | Vozličasta površina na spodnji strani v kombinaciji z odprtimi satastim dnom poskrbi za odlični odtok vode. |
| **barve** | gumi predpražnik satovje: črn |
| **Barve okroglih ščetk** | gumi predpražnik satovje: črn |
| **gorljivost** | Gorljivost po Euronorm Bfl-s1. preizkušena s strani Textiles & Flooring Institute GmbH |
| **izdelava po meri** | S posebnimi razrezi je možno oblikovati skoraj vsako dimenzjo.(velikosti predpražnikov do 2 m2 se izdelajo z leplenjem, večje površine se sestavljajo s povezovalnimi elementiiz gume) |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |