emco Bau Logo

**emco Bau**

emco STRUCTURA sin cepillos de recambio Structura 220 FR

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | Structura 220 FR |
| **Material** | Goma maciza de alta calidad, resistente a la intemperie y la abrasión |
| **Altura aprox. (mm)** | 22 |
| **Superficie de tránsito** | Modelo Panal Octogonal. Tolerancia de las dimensiones +/- 1,5% |
| **Desagüe** | los botones inferiores combinados con suelos de panales abiertos permiten un excelente desagüe |
| **Colores** | Alfombra de goma alveolar: negra |
| **Colores cepillos redondos de anillo doble** | Alfombra de goma alveolar: negra |
| **Reacción al fuego** | Reacción al fuego de acuerdo con la norma Bfl-s1. Comprobado por Textiles & Flooring Institute GmbH. |
| **Fabricación a medida** | Con los recortes especiales casi cualquier medida es posible. (Las alfombras de hasta 2 m² se suministran pegadas, las instalaciones más grandes se suministran en módulos -con elementos de unión de goma maciza) |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |