emco Bau Logo

**emco Bau**

emco bazenske rešetke Rešitev za vogale – v obliki pahljače Typ 135

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | bež - podobno RAL 1001 |
|  | rumena - podobna RAL 1018 |
|  | siva - podobno RAL 7001 |
|  | bela - podobna RAL 9010 |
| **posebne barve** | dobavljive skoraj vse posebne barve (po RALu ali vzorcu ploščic) |
| **opis** | pahljačasti kot (135˚- 179˚) |
| **servis in usluge.** | izmera |
|  | polagalski servis |
|  | popravila |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |