

**emco Bau**

emco Rejillas de rebosadero de piscina Solución de esquina compartimento Typ 135

|  |  |
| --- | --- |
| **Colores** | beige - similar a RAL 1001 |
|  | amarillo - similar a RAL 1018 |
|  | gris - similar a RAL 7001 |
|  | blanco - similar al RAL 9010 |
| **Colores especiales** | Es posible suministrar casi todos los colores especiales (según la gama RAL o muestrario de azulejos) |
| **Descripción** | Esquina en abanico (135˚- 179˚) |
| **Atención y servicio** | Medidas |
|  | Servicio de instalación |
|  | Reparaciones |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |