* **Aspekte wie Werterhalt, Sicherheit und Design im Fokus**
* **Erweiterung des Sortiments um Premium-Modelle**
* **Neue Linienstruktur mit breitem Angebot in Bezug auf Maße, Belastbarkeit, Optik etc.**
* **Emissions- und schadstoffgeprüfte Einlagen**
* **Systemgedanke gewährleistet Flexibilität**

**München / Lingen, 14. Januar 2019** – Auf den Mehrwert, den optimal auf das jeweilige Objekt bzw. die nötige Anforderung abgestimmte Sauberlaufsysteme bieten, hat emco Bau auf der BAU 2019 in München hingewiesen. Basierend auf einem neuen strategischen Konzept möchte das Unternehmen künftig Aspekte wie Werterhalt, Sicherheit oder kreative Gestaltungsvielfalt stärker in den Fokus seiner Zielgruppen rücken. Dafür wurde das Produktportfolio weiter optimiert, dadurch wird unter anderem eine Verbesserung der Reinigungswirkung erreicht. Eine neue, klare Strukturierung der Modelle in Linien sowie ein breites Angebot in Bezug auf Maße, Belastung und Optik erleichtern die Auswahl und Kombination der jeweiligen, individuell zu Objekt und Anwendung passenden Lösung. Ein Beispiel dafür ist Verfügbarkeit aller Matten in den drei Standardprofilhöhen und zwei Einlagenbreiten. Neben der klassischen Variante sind nun auch Premium-Produkte für Anwendungsbereiche mit höchsten Ansprüchen erhältlich, die sich unter anderem durch eine erhöhte Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, durchgängiges Design und zahlreiche Sicherheitsattribute auszeichnen. Darüber hinaus wurden alle textilen Einlagen emissions- und schadstoffgeprüft.

Als erstes Unternehmen der Branche hat der Hersteller aus Lingen seine Einlagen dem TÜV Hessen, der in diesem Verfahren mit der TFI Aachen GmbH kooperiert, zur Zertifizierung vorgelegt. Das unabhängige Label "TÜV PROFiCERT-product Interior" bietet Informationen zu Produkten und deren Herstellung unter qualitativen, gesundheitlichen (Emissionen) und ökologischen (Schadstoffe) Grundsätzen. Die freiwillige Prüfung dokumentiert, dass neben den Emissionsgrenzwerten der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV und des AgBB-Schema des Umweltbundesamtes auch die Anforderungen für die BREEAM- oder LEED‑Zertifizierung eingehalten werden. Das gibt Architekten, Objekteuren und Verarbeitern Planungssicherheit, da sie ein zertifiziertes Produkt einsetzen, das in Bezug auf den Aspekt Nachhaltigkeit sowohl hohen Ansprüchen genügt als auch wichtige Bauvorgaben erfüllt. Darüber hinaus wurden die Einlagen auf den Aspekt Brandschutz getestet, auch hier werden nachweislich die höchsten Brandschutzanforderungen erfüllt. Weitere Prüfverfahren und Zertifizierungen, die unter anderem die hohe Qualität der Eingangsmatten als Gesamtprodukt belegen sollen, laufen.

Mit seinem umfassenden Sortiment ist der Hersteller aus Lingen im Übrigen einer der wenigen Systemanbieter der Branche. Durch den Systemgedanken wird gewährleistet, dass die einzelnen Produkte flexibel und dennoch perfekt aufeinander abgestimmt werden können. Das zeigt sich nicht nur bei den einzelnen Produktlinien, sondern auch in Bezug auf die sogenannte 3-Zonen-Reinigung. Diese Kombination aus Eingangsmatten und Sauberlaufbelägen stellt eine nachfolgende Aufnahme von Grob-, Fein- und Feuchtschmutz wirksam sicher. Das breite Angebot ermöglicht hier nicht nur eine objektspezifische Lösung hinsichtlich der Frequentierung, der Belastung sowie des Schmutzaufkommens, sondern auch eine große optische Gestaltungsfreiheit durch eine Vielzahl verfügbarer Form- und Farbgebungen.

Teil des neuen Konzepts ist ebenfalls ein weiterer Ausbau des umfassenden Serviceangebots. Dazu gehören neben der fachlichen Beratung unter anderem der technische Support vor Ort, zum Beispiel durch laserunterstütztes und elektronisches Aufmessen oder die Übernahme der Reinigung sowie Wartung. Ferner wurde der Internetauftritt optimiert, der nun unter anderem spezifische, auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerichtete Bereiche beinhaltet.

Weitere Informationen gibt die emco Bautechnik GmbH, Breslauer Str. 34-38, Postfach 18 60, 49803 Lingen (Ems), Tel: 0591 - 9140 - 0, Fax: 0591 - 9140 - 852, www.emco-bau.com, bau@emco.de.**Über emco Bau**

emco Bau entwickelt und fertigt seit über 50 Jahren objektbezogen gestaltbare Sauberlaufsysteme gehobener Qualitäts- und Sicherheitsstandards und ist in diesem Bereich Marktführer in Deutschland sowie umsatzstärkster Anbieter weltweit. Neben Eingangsmattensystemen, Sauberlaufbelägen und Teppichmatten gehören ebenfalls hochwertige Roste für den Schwimmbad- und Sanitärbereich zum Produktportfolio. Eine vielfältige Design- und Komponentenauswahl in Kombination mit hoher Betreuungsqualität und umfangreichen Serviceleistungen ermöglicht architektonisch anspruchsvolle Lösungen für sämtliche Anforderungsprofile. Das Unternehmen ist ein Geschäftsbereich der emco Group in Lingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

**Kontakt**

Schellhorn Public Relations GmbH Telefon: 0 23 64 - 10 81 99

Monika Verspohl Mobil: 01 73 - 4 77 50 76

Blombrink 1 Fax: 0 23 64 - 28 77

45721 Haltern am See E-Mail: emco@schellhorn-pr.de

emco Bautechnik GmbH Telefon: 05 91 - 91 40 - 193

Wilhelm Warren Fax: 05 91 - 91 40 - 94 193

Breslauer Straße 34-38 E-Mail: w.warren@emco.de

49808 Lingen (Ems) Internet: www.emco-bau.com



Das Produktportfolio des Systemanbieters aus Lingen zeichnet sich durch eine breite Auswahl in Bezug auf Maße, Belastung und Optik aus, sodass für jede Anwendung eine passende Lösung möglich ist.

Bild: emco Bau

Datum: 14.01.2019