emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Schwimmbadroste Einbaurahmen 780

|  |  |
| --- | --- |
| **Farben** | weiß - ähnlich RAL 9010 |
|  | weiß |
| **Beschreibung** | vormontierte Einbaurahmen für die beidseitige Verlegung. Ausführung in Winkelprofilmaßen von 25 x 28 x 3 mm oder 28 x 25 x 3 mm passend für Schwimmbadroste mit Bauhöhen von 22 und 25 mm. Nur für geradlinige Verläufe. |
| **Material** | Polyester (glasfaserverstärkt) |
|  | notwendige Maueranker und Distanzwinkel (Chrom-Nickel-Stahl) im Lieferumfang enthalten |
| **Service und Dienstleistungen** | Aufmaß |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |