

**emco Bau**

emco Griglie per piscina telaio ad incasso 780

|  |  |
| --- | --- |
| **colori** | bianco - simile al RAL 9010 |
|  | bianco |
| **descrizione** | versione premontata con profili angolari di dimensione 25 x 28 x 3 mm o 28 x 25 x 3 mm, adatto per griglie per piscina con altezza d'ingombro di 22 e 25 mm. Solo per tracciati rettilinei. |
| **materiale** | poliestere (rinforzato con fibre di vetro) |
|  | zanca per l'annegamento nel massetto necessaria (acciaio al nichelcromo) compresi nella fornitura |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |