

**emco Bau**

emco ramp edge A12

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | A12 |
|  | Versions: installed 1-side along the width, 2-sided along the width or all round |
| **Approx. material thickness (mm)** | 1,5 |
| **Normmatte H x B x T in mm** | nicht verfügbar |
| **Contact** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · D-49808 Lingen (Ems) · Germany · Phone: +49 (0) 591/9140-500 · Fax: +49 (0) 591/9140-852 · Email: bau@emco.de · www.emco-bau.com |