emco Bau Logo

**emco Bau**

asciugapassi profilo perimetrale per il confezionamento degli spigoli di taglio per prodotti con rivestimento di PVC pesante PROFILO SPIGOLI

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | PROFILO SPIGOLI |
|  | profilo perimetrale per il confezionamento degli spigoli di taglio per prodotti con rivestimento di PVC pesante |
| **rotoli (ml)** | 25 m |
| **Marca** | emco |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |