

**emco Bau**

Regulační rohož Pro hluboko pokládané systémy zachycování nečistot Regulační rohož

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Regulační rohož |
|  | Pro hluboko pokládané systémy zachycování nečistot |
| **speciální barvy** | Černá |
| **role (b.m.)+C149** | 6 m |
| **Šířka (cm)** | 125 cm |
| **stavební materiály** | Recyklovaný gumový granulát |
| **síla** | Cca. 14 mm |
| **Značka** | emco |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |