

**emco Bau**

Reguliermatte für tiefverlegte Schmutzfangsysteme Reguliermatte

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Reguliermatte |
|  | für tiefverlegte Schmutzfangsysteme |
| **Sonderfarben** | Schwarz |
| **Rollen (lfm.)** | 6 m |
| **Breite (cm)** | 125 cm |
| **Materialaufbau** | recyceltes Gummigranulat |
| **Stärke** | ca. 14 mm |
| **Marke** | emco |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |