emco Bau Logo

**emco Bau**

tapis de régularisation de hauteur pour les tapis posés en profondeur tapis de régularisation de hauteur

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | tapis de régularisation de hauteur |
|  | pour les tapis posés en profondeur |
| **coloris spéciaux** | noir |
| **rouleaux (ml)** | 6 m |
| **Largeur (cm)** | 125 cm |
| **Composition** | granulats de gomme recyclés |
| **épaisseur** | env. 14 mm |
| **Marque** | emco |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Veldrijk 2 8530 Harelbeke / BE Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de www.emco-bau.com |