

**emco Bau**

Mara regulacyjna do zagłębionych systemów zatrzymywania zanieczyszczeń Mara regulacyjna

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | Mara regulacyjna |
|  | do zagłębionych systemów zatrzymywania zanieczyszczeń |
| **Kolory specjalne** | Czarny |
| **Rolki (mb)** | 6 m |
| **Szerokość (cm)** | 125 cm |
| **Budowa materiału** | granulat gumowy z recyklingu |
| **Grubość** | ok. 14 mm |
| **Wskaźnik** | emco |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |