emco Bau Logo

**emco Bau**

izravnalni tepih za vgradne zbiralne posode za umazanijo izravnalni tepih

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | izravnalni tepih |
|  | za vgradne zbiralne posode za umazanijo |
| **posebne barve** | črna |
| **kolut (tekoči m)** | 6 m |
| **Širina (cm)** | 125 cm |
| **sestava materiala** | recikliran gumigranulat |
| **debelina** | ca. 14 mm |
| **znamka** | emco |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |