emco Bau Logo

**emco Bau**

Estera reguladora para sistemas de retención de suciedad colocados en profundidad Estera reguladora

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | Estera reguladora |
|  | para sistemas de retención de suciedad colocados en profundidad |
| **Colores especiales** | negro |
| **Rollos (metro lineal)** | 6 m |
| **Anchura (cm).** | 125 cm |
| **Estructura del material** | Granulado de goma reciclado |
| **Grosor** | aprox. 14 mm |
| **Marca** | emco |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |