

**emco Bau**

emco Griglie per piscina Soluzione angolare angolo a ventaglio Typ 135

|  |  |
| --- | --- |
| **colori** | beige - simile al RAL 1001 |
|  | giallo - simile al RAL 1018 |
|  | grigio - simile al RAL 7001 |
|  | bianco - simile al RAL 9010 |
| **colori speciali** | disponibili in quasi tutti i colori speciali (secondo RAL o modello di piastrella) |
| **descrizione** | angolo a ventaglio (135˚- 179˚) |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
|  | servizio per la posa |
|  | riparazioni |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |