emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Griglie per piscina Segnalazioni Typ M

|  |  |
| --- | --- |
| **descrizione** | Segnaletica blu, misura M (pittogramma: 150 x 150 mm o scritta: 150 x 295 mm) con angoli arrotondati e caratteri bianchi incisi. I cartelli sono incassati a filo con la superficie della griglia della piscina tramite fresatura e saldamente uniti alla griglia. |
| **materiale** | plastica di prima qualità |
| **superficie** | ruvido (strutturato) |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
|  | servizio per la posa |
|  | riparazioni |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |