

**emco Bau**

bazénové rošty emco Popisy Typ XL

|  |  |
| --- | --- |
| **popis** | Modré cedule s pokyny ve velikosti XL (velikost nápisu: 150x590 mm) s oblýmí rohy a bílým rytým písmem. Cedule jsou utopeny ve vyfrézovaném povrchu roštů a s rošty pevně spojeny. |
| **materiál** | vysoce kvalitní plast |
| **Povrch** | drsný (strukturovaný) |
| **servis a služby** | zaměření |
|  | pokládková služba |
|  | opravy |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |