

**emco Bau**

Kratki basenowe emco Napisy Typ XL

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | Niebieskie szyldy informacyjne w rozmiarze XL (piktogram: 150 x 590 mm ) z zaokrąglonymi narożnikami i białym grawerowanym napisem. Szyldy są mocowane do powierzchni rusztu basenowego poprzez frezowanie co tworzy trwałe połączenie. |
| **Materiał** | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne |
| **Powierzchnia** | Szorstki (strukturalny) |
| **Serwis i usługi** | Wymiary |
|  | Usługi montażowe |
|  | Naprawy |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |