

**emco Bau**

emco bazenske rešetke napis Typ XL

|  |  |
| --- | --- |
| **opis** | Modre obvestilne table v velikosti XL (napis: 150 x 590 mm) z zaokroženimi vogali in belo vgravirano pisavo. Napisne table se vgradijo z rezkanjem tako, da so v ravnini izravnane s površino rešetke plavalnega bazena ter trdno povezane z njo. |
| **material** | kakovostna umetna masa |
| **površina** | hrapav (strukturiran) |
| **servis in usluge.** | izmera |
|  | polagalski servis |
|  | popravila |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |